重庆三峡银行

第三代社保卡发卡设备采购项目

**比选文件**

**2023年5月**

**目录**

[第一章 比选公告 3](#_Toc89195977)

[第二章 项目需求 5](#_Toc89195978)

[第三章 技术条款 7](#_Toc89195979)

[第四章 商务条款 12](#_Toc89195980)

[第五章 评选方法、评选标准和无效参选条款 15](#_Toc89195981)

[第六章 参选人须知 20](#_Toc89195982)

[第七章 参选文件格式 47](#_Toc89195983)

# 

第一章 比选公告

本行拟确定第三代社保卡（以下简称“社保卡”）桌面式发卡设备、自助式发卡设备的供货商，在1年有效期内采用订单模式购买。现对该采购项目进行公开比选，通过产品功能、价格、外观设计、售后服务等参数对比择优，特邀请有意向的潜在参选人进行参选，参选人可同时参与桌面式发卡设备、自助式发卡设备比选，也可任选其一单独参与比选。

## 一、比选项目内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **最高含税限价（元/台）** | **中选人数** | **备注** |
| 1 | 重庆三峡银行社保卡发卡设备采购项目（自助式） | 105000元/台 | 1 | 含税13%（（相关设备已在重庆市人力资源和社会保障局使用）） |
| 2 | 重庆三峡银行社保卡发卡设备采购项目（桌面式） | 23000元/套 | 1 | 含税13%，包含桌面发卡设备、高拍仪、读卡器、签字板（相关设备已在重庆市人力资源和社会保障局使用） |

（一）供货有效期：1年，自合同签订之日起计算，在供货有效期内采用订单模式采购。

（二）交货地点：比选人指定地点（含重庆市区县）。

（三）交货期：收到订单后10个日历日内实施完成并验收合格（以中选人承诺的期限为准）。

（四）项目中选人：自助式发卡设备和桌面式发卡设备可由不同参选人中选，最终中选价格以该项设备的综合评分为准，请单独报价。

## 参选人资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

5.三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.参选人为厂商直投或其合法代理商；

（1）若为厂商直接参与参选，提供售后服务承诺函原件。

（2）若为代理商参与参选，须提供比选产品原制造商对本项目的参选授权函原件及售后服务承诺函原件。

（3）同一品牌的原制造商和代理商不能同时参与比选。

**三、比选文件的获取**

符合条件的参选人请在本行官网（http://www.ccqtgb.com）上自行下载。

**四、参选保证金的递交**

1．参选保证金的金额：保证金20,000元整（人民币大写：贰万元整）；

2.参选保证金缴纳方式：参选人从参选人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至下面指定的账户，否则，参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的到账时间，本项目参选保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；

摘要需备注：项目编号2023-29号比选保证金。

3．参选保证金到账的截止时间：**2023年6月13日17时 00 分**；

4．参选保证金收款账户如下：

户名：重庆三峡银行股份有限公司

开户行：重庆三峡银行营业部

账号：0101014040000043

**五、参选文件的递交**

1．参选文件递交的截止时间为 **2023年6月13日17时00分**；，可通过快递寄送至重庆市江北区江北城汇川门路99号东方国际广场重庆三峡银行28楼计划财务部）。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件不予受理。

**六、发布公告的媒介**

本次比选公告在本行官网（http://www.ccqtgb.com）上发布。

**七、联系方式**

比选人：重庆三峡银行股份有限公司

地址：重庆江北城汇川门路99号东方国际广场

联系人：敬希

采购咨询电话：023-88890395

业务咨询电话：023-88890091

邮箱：[sx.jcb@ccqtgb.com](mailto:sx.jcb@ccqtgb.com)

第二章 项目需求

**一、项目背景**

为促进社保卡应用工作不断深入，提升社保卡金融功能激活率，采购社保卡发卡设备，布放在具备社保卡发卡资格的经营机构营业网点，方便客户办理第三代社保卡时，快速开通金融功能，保障惠民服务政策实施落地。

**二、项目目标**

社保卡发卡设备参选人根据比选人的实际使用需求，按照本比选文件中约定的设备配置进行设备供货。

**三、项目要求**

（一）产品特性,详见第三章技术条款。

（二）质量保证及售后服务

1.货物质量保证

（1）供应商应明确承诺：产品质量保证期3年，从设备验收通过之日起计算，质保期内维修及服务期内的维护、保养不收取任何费用。

（2）供应商的质量保证期及服务期承诺优于上述年限的，按供应商实际承诺执行。

（3）供应商所投货物由厂家（指货物生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明。

2.售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为比选人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

电话咨询：中选供应商需提供7\*24小时电话支持和相关技术咨询服务。

（2）现场响应

中选供应商提供7\*24小时应急服务。中选供应商须保证在接到比选人报障后30分钟内通过电话提供应急响应支持，需要现场处理时，须在24小时内赶到比选人现场进行设备或软件的维护。中选供应商工程师到达现场后，立即进行设备或软件维护以保障设备或软件恢复正常进行。如确认需要更换备件，中选供应商应在24小时内为比选人免费更换备件。中选供应商须保证更换的备件必须通过正当渠道采购，为原厂正品。故障排除后5个工作日内原厂商向比选人提交《故障应急处理报告》和《故障分析报告》。

（3）技术升级

中选供应商根据我行业务需求，免费提供设备软件开发与升级服务，保证设备能够准确完成我行购买该设备以期实现的所有服务功能。

3.质保期外服务要求

（1）质保期外，成交供应商和制造商应持续提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质保期外，中选供应商或制造商应继续提供售后服务，并另行签订维保协议约定相关价格和维保条款。

4.故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后30分钟内通过电话提供应急响应支持，24小时内到达现场进行处理。

5.维修配件

成交供应商或制造商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

第三章 技术条款

**一、总体要求**

（一）参选人应对本比选文件及其它相关比选材料加以综合理解，如本章第二条技术要求中参照的标准与参选人所执行的标准发生矛盾时，参选人应以要求更严、性能更高、功能更全者为准。

（二）合同或本比选文件中未作规定者，或是采购人没有明确给出的信息，参选人应按中国法律法规、标准规范和相关行业规则等执行。

（三）参选人提供的一切资料均应以中文为准，如果因为语言误差造成的损失由参选人负责。

（四）设备上架过程涉及的低值易耗品所产生的费用由本项目中选方支付。

（五）参选人不得将本项目比选内容以任何方式进行转包，本项目不接受联合体参选。

（六）参选人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参选同一比选项目。

**二、技术要求**

（一）采购项目内容及技术需求

1.须具有自主研发社保卡自助终端产品和社保卡自助终端配套软件的能力，具有丰富的自助设备运维服务能力，提供的发卡设备，已通过重庆市人力资源与社会保障局测试，我行购买后即可使用。

2.技术需求

（1）桌面式发卡设备整体要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **性能参数** | **备注** |
| 1 | 满足对社会保障卡预制卡进行数据写入 |  |
| 2 | 满足对社会保障卡预制卡进行个性化打印 |  |
| 3 | 满足数据写入与卡面打印在一个流程完成 |  |
| 4 | 制作的卡片能通过社会保障卡系统应用检测 |  |
| 5 | 制作卡片，支持 1/2 格色带,一卷色带可打印300张单面卡片（YMCKO）或以上 |  |
| 6 | 打印速度单面彩色200卡/时，双面彩色140卡/时 |  |
| 7 | 带有进出卡盒或卡槽，部件易于装卸，方便操作，有自动进卡和手动进卡两种方式、进卡槽空槽检查 |  |
| 8 | 驱动程序为中文界面,支持目前市面所有操作系统 |  |
| 9 | 中选供应商或制造商应提供含质保期至少 3 年免费的技术升级服务，保障参选产品正常运行 |  |
| 10 | 打印分辨率:≥300DPI |  |
| 11 | 接受卡片厚度 0.25mm --1.27mm |  |
| 12 | 带中文液晶显示屏，三色灯显示，能提示操作状态 |  |
| 13 | 接口类型 USB2.0，USB Hub，支持外挂设备 |  |
| 14 | 进出卡盒/卡槽容量：进卡盒容量≥100张，出卡盒容量≥100张，进出卡槽容量1比1配比 |  |
| 15 | 高拍仪和签字版以及扫码键盘须由IC卡模块（支持社保卡、身份证读取）、驱动模块、摄像头模块、扫码模块等组成 |  |
| 16 | 签字版屏幕尺寸10英寸以上，手写笔支持并提供防盗绳，支持笔迹加密 |  |
| 17 | 整机全部为完全国内自主可控技术，信息安全可靠，符合国家信创产品要求，提供能用于国产系统的证明（提供平印模块与统信、麒麟操作系统的互认证书） |  |

（2）自助式发卡设备整体要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **模块名称** | **技术参数** |
| 1 | 工控机 | 1、CPU不低于I5 ；  2、内存不低于4G；  3、SSD硬盘：容量不低于120G；  4、串口：不少于12个RS-232；  5、不少于10个USB接口；  6、不少于2个10/100/1000M网络口；  7、支持VGA及HDMI,集成声卡、网卡；. 8、Windows7以上系统。 |
| 2 | 电容触摸显示器 | 1、显示器尺寸≥21.5寸，16：9；  2、分辨率≥1920(RGB)x1080(FHD）。 |
| 3 | 指纹仪 | 1、图象分辨率≥： 508DPI ；  2、算法拒真率 ≤0.00999％算法认假率 ≤0.00001％。 |
| 4 | 非接读卡器 | 1、符合 ISO14443 TypeA&B 的非接触 CPU 卡，S50，S70 卡；  2、二代证信息读取，二代证 UID 读取，卡读写距离不大于0~50mm，实际距离与卡片有关。  3、支持卡类型 符合 ISO7816 标准的 PSAM 卡 |
| 5 | 吸入式二代身份证阅读器 | 1、扫描分辨率 300\*300DPI，扫描速度 150dpi下170mm/s（彩色）；  2、支持二代居民身份证信息读取；  3、二代证电子信息识读时间≤1S。 |
| 6 | 条码扫描 | 1. 读标准的ID、PDF、2D和OCR字符体系； 2. 支持常用的PDF417二维条码，Datamatrix二维条码，QR Code，Code 49，Code 16K，Code one码制。 |
| 7 | 密码键盘 | 1、具有防水、防尘、防爆、防钻（入侵）、防拆、防泄漏、防监听、防置换等功能；  2、支持DES、Tripe DES算法和接口；  3、支持EPP配套软件。 |
| 8 | 双目摄像头 | 1. 扫描频率(V) 50HZ，有效像素≥ 1920\*1080； 2. 分辨率和帧率≥ 1920\*1080 at 20fps 。 |
| 9 | 凭条打印机 | 1、打印方式 行点热敏打印 行点数 576dots/line 可打印点数 576dots/line 同时激活点 96dots；  2、打印密度 85%、100%、115%、130%；  3、分辨率 203dpi ；  4、打印速度 150mm/s(max)；  5、打印宽度 72mm 纸宽 80±0.5 mm。 |
| 10 | 人体红外感应器 | 1.可感应客户在机器前面，客户离开后，通知应用进行退卡操作；  2.感应距离:10厘米-100厘米；  3.感应角度：10°-15°。 |
| 11 | 拍照模块 | 1、像素≥800W。 2、自动对焦。  3、拍摄镜头角度手动调节。 |
| 12 | 社保卡读写模块 | 1、符合《社会保障卡规范 第2部分：机电特性、逻辑接口与传输协议》LD/T32.2-2015和《社会保障卡读写终端规范》LD/T33-2015。  2、社保卡即制卡软件（控件）3.0模块，支持二、三代社保卡的即时制卡 |
| 13 | 制卡模块 | 热升华打印技术，300DPI及以上打印分辨率，支持接触/非接IC、平面印刷、彩照 |
| 14 | 机柜 | 1、高宽深不大于 1900mm（高）\*845mm（宽）\*770mm（深）；  2、落地式机柜，外形美观，符合人机工程学；  3、整机采用优质钢材制造，结实耐用，防水、防锈、防腐、耐磨。 |
| 15 | UPS | 容量 1000VA/600W UPS 有负载，工控主机正常运行时，市电～220V 断电，UPS 维持工控主机正常工作， 不低于 20 分钟 |
| 注：  **1.即时制卡/补换卡功能：**支持社保卡的现场补换及零星新发卡、保号换卡、紧急补卡等业务，现场激活领取；实现接触/非接触智能卡读写、彩色打印等制卡功能。  **2.可扩展多功能自助服务：**卡激活、卡挂失、密码修改、销户、签约、账号查询、业务预约、缴费、业务申请等。  **3.身份证内照片处理功能：**为了便于群众现场制卡，自助设备需要提供使用身份证芯片内的照片进行制卡的功能。但由于身份证芯片内所存照片分辨率较低，因此在持卡人使用身份证内照片制卡时，需要自助设备带有自动处理照片的软件。该软件能够自动将身份证内读出的分辨率较低的照片进行优化，使其能够满足制卡要求。  **4.社保业务功能：**支持养老待遇资格认证业务，工伤待遇资格认证业务。 | | |

（二）其他要求

1.供应商须保证参选产品配置完整可用，满足比选人要求，并在参选文件中明确描述参选产品的详细配置参数，包含不限于设备的具体规格、型号等，如认为需补充说明，须列明补充的内容，并承诺已包含在供应商报价当中。

2.要求供应商所提供的设备是全新、未用过、原装的；其质量、规格及技术特征符合设备生产厂商的标准。

3.本次所购硬件产品的相关驱动，均要求提供安装介质。

（三）软件开发及升级服务要求

1.供应商根据项目实施要求，免费提供软件开发服务，如前端页面的开发、后端运维管理平台的开发，完成与所有发卡行及社保卡信息系统的发卡接口开发等；同时供应商需提供软件的升级支持工作，如：第三代社保卡的发卡支持，新引入合作银行发行社保卡产品的支持等等。

2.供应商须提供软件补丁安装及版本升级服务。

3.供应商须按照比选人要求提供技术交流或培训服务，培训内容包括但不限于设备日常使用、维护操作、安装、参数调优、上线运行培训、接口程序等。供应商负责提供相应的师资、教材。并在设备的日常使用及维护时，不定期地免费提供操作员培训。供应商提供的培训应使比选人使用及维护本设备的人员可以独立完成设备安装、配置、参数调试等工作。培训的具体时间和地点由比选人指定。

（四）软件运维要求

1.咨询服务要求

根据市场发展趋势以及比选人的整体规划要求，免费提供必要的咨询服务，如：社保卡即时发卡、补换卡业务的整体规划设计和系统架构设计，并在整个服务周期内根据业务运行情况持续提出流程优化方案等。

2.硬件维护服务要求

（1）供应商需提供至少3年的免费质保期。

（2）在质保期内，产品出现质量问题，由中选供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

（3）中选供应商需提供7\*24小时电话支持和相关技术咨询服务。

（4）中选供应商提供7\*24小时应急服务。供应商须保证在接到比选人报障后30分钟内通过电话提供应急响应支持，需要现场处理时，须在24小时内赶到比选人现场进行设备或软件的维护。供应商工程师到达现场后，立即进行设备或软件维护以保障设备或软件恢复正常进行。如确认需要更换备件，供应商应在24小时内为比选人更换备件。供应商须保证更换的备件必须通过正当渠道采购，为原厂正品。故障排除后5个工作日内原厂商向比选人提交《故障应急处理报告》和《故障分析报告》。

（5）保修期内，每季度提供一次软件和硬件定期现场健康性检查及保养维护，并在5个工作日内出具设备巡检服务报告。

（6）在特殊时段（例如：比选人年终决算时、结息日、程序投产日、系统关机维护、机房搬迁以及监管单位要求的）、法定节假日（包括但不限于：春节、清明、五一、端午、中秋、国庆）或约定的时间内，根据比选人需要提供现场或非现场的技术支持。

第四章 商务条款

**一、参选要求**

参选人应根据实际情况保证提供达到比选文件技术要求的其他必要措施并详细列出“其它工作项”，没有列出的，视为包含到比选工作中。参选报价固定，除发生采购人提出的变更外，合同价款不予调整。参选报价包含项目实施所需要的设备、运输、安装、培训、税费、管理费、调试相关物料、测试工具、仪器仪表、相关软件、临时配电柜（箱）、辅助设施、电力电缆、差旅食宿、利润等施工相关的全部费用以及3年免费质保。

**二、交付周期、地点**

（一）交货期：收到订单后10个日历日内实施完成并验收合格（以中选人承诺的期限为准）。

（二）交货地点：比选人指定地点（含重庆市区县）。

（三）供货有效期：1年，自合同签订之日起计算，在供货有效期内采用订单模式采购。

（四）合同签约模式：本项目采用框架+订单模式。

（五）付款方式：按订单结算，设备到货，并上架加电测试，初始化安装并测试通过，稳定运行1个月后，中选人开具13%增值税专用发票，比选人支付合同总金额。

**三、售后服务和支持**

（一）遵守《中华人民共和国产品质量法》和《消费者权益保护法》的相关规定，供货厂商应提供服务标准可高于以上规定，但不得降低。

（二）验收合格要求：中选发卡设备需通过重庆市社会保障卡服务中心测试。

（三）质保期：最低3年（以中选人承诺的期限为准）。

（四）质保地点：比选人指定地点（含重庆市区县）。

（五）质保要求：提供7\*24小时服务响应在线技术支持，需要现场处理时，须在24小时内到达现场处理或者提供原厂备件替换，故障排除后5个工作日内原厂商向比选人提交《故障应急处理报告》和《故障分析报告》。在特殊时段（例如：比选人年终决算时、结息日、程序投产日、系统关机维护、机房搬迁以及监管单位要求的）、法定节假日（包括但不限于：春节、清明、五一、端午、中秋、国庆）或约定的时间内，根据比选人需要提供现场或非现场的技术支持。

（六）巡检要求：保修期内，每季度提供一次软件和硬件定期现场健康性检查及保养维护，并在5个工作日内出具设备巡检服务报告。

（七）履约保证金：5万元，履约保证金采用银行转账的方式缴纳。中选结果公布后10日内提交至比选人指定账户，3年免费质保期结束后退还（不计利息）。

（八）发票类型：增值税专用发票。

（九）违约责任：服务期内如果甲方设备出现由乙方工程师操作时携带的病毒，乙方将向甲方作违约赔偿，甲方每发现1次有危害的病毒事件，甲方有权直接按1000元/次在未支付款项或履约保证金中扣除，作为乙方的违约金；每发现1次无危害的病毒事件，甲方有权直接按100元/次在未支付款项或履约保证金中扣除，作为乙方的违约金。如给甲方造成的损失超过该违约金的，甲方有权向乙方追偿直至所有损失得到弥补。

（十）中选结果公布后1日内提交“发卡复测承诺函”（模板见附件），5日内提供中选同型号设备到采购人指定的银行网点进行发卡复测，并保证在2日内通过复测。复测通过后即可签订合同。

（十一）签订合同后，供货期内，如中选人提供的中选同型号设备技术参数或商务承诺达不到比选文件要求，或不能在承诺交货期内完成货物验收合格通过，比选人有权取消中选人资格，同时通过发函方式单方面终止合同。比选人将按照推荐中选候选人名单，按评审后得分由高到低顺序重新选择中选人。

**四、保密条款**

（一）保密范围

中选人在实施过程中接触到的比选人知识产权、经营信息等。

（二）保密责任

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。

**五、报价要求**

（一）参选人应严格按照《参选文件格式》的“报价一览表”和“配件报价明细表”的格式认真填写。

（二）“配件报价明细表”里需详细写明各类服务器配件名称及价格。

（三）报价单上应列明增值税专用发票的税率。

**六、知识产权**

中选人提供的产品和服务以及在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档不得侵犯任何方的知识产权和其他合法权益。不得侵犯比选人商誉，任何人未经比选人同意不得使用比选人合法所有的知识产权，由此造成的一切损失由中选人承担赔偿责任。如无特殊说明，本项目定制开发部分知识产权归比选人所有。

**七、其他**

（一）参选人必须在参选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

第五章 评选方法、评选标准和无效参选条款

**一、评选方法**

（一）评选方法定义

本项目采用综合评分法进行评选。综合评分法是指在最大限度地满足比选文件实质性要求前提下，按照比选文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评比总得分最高的参选人作为中选候选人，桌面式发卡设备和自助式发卡设备的中选候选人将分别确定。参选人得分按照相应评分项权重值计算后相加，满分为100分。

（二）评选程序

评选工作由本行集中采购委员会负责组织，负责具体评选事务。按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定进行评审，参选文件中的资格证明、参选保证金等进行审查，以确定参选人是否具备参选资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | | **检查内容** |
| 1 | 基本资格条件 | （1）具有承担民事责任的能力 | 参选人法人营业执照（副本）、直属的分支机构（直属的分支机构参与参选必须具有总公司的授权委托书）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）；  参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）三年内在经营活动中没有重大违法记录 |
| 2 | 特定资格条件 | 参选人若为厂商直投，提供售后服务承诺函原件；若为代理商参与比选，须提供参选产品原制造商对本项目的比选授权函原件及售后服务承诺函原件；同一品牌的原制造商和代理商不能同时参与参选。 | 授权证明文件原件及售后服务承诺函原件 |
| 3 | 参选保证金 | | 足额缴纳参选保证金 |
| **注：参选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以参选人所提供的营业执照（副本）复印件为准** | | | |

2.符合性检查。依据比选文件的规定，从参选人参选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 参选文件签署 | 参选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 参选方案唯一 | 只能有一个方案参选。 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 参选文件份数 | 参选文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
| 参选文件内容 | 参选文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应性审查 | 参选文件内容 | 对比选文件第三章、第四章规定的比选内容作出响应。 |
| 参选有效期 | 满足比选文件规定。 |

3．澄清有关问题。对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选人集中采购委员会可以书面形式（应当由评选委员会成员签字）要求参选人作出必要澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

4．比较与评价。按比选文件中规定的评选方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的参选文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

集中采购委员会应独立对每个有效参选人的参选文件进行评价、打分，对同一参选人同一评分项的打分偏离较大的，应对参选人的参选文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，汇总每个参选人每项评分因素的得分。

5．推荐中选候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列推荐中选候选人。综合得分排名第一的参选人为第一中选候选人，以此类推排名。排名得分相同的按比选文件评分标准中参选报价得分由高到低顺序排列。

**二、评选标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分类** | **评分指标** | **分项分值** | **评分标准** |
| 1 | 参选报价 （50分） | 参选价格 | **50** | 1.评审标准：所有参选人有效报价（不含税单价），自助式发卡设备、桌面式发卡设备分别报价。 2.计分规则：所有参选人有效报价（不含税单价）的算术平均值作为评审基准价，得分为评审基准分30分，参选人报价与评审基准价相比，报价每高1%则在评审基准分基础上扣1分，以此类推；与评审基准价相比，报价每低1%则在评审基准分基础上加 0.5分，以此类推；非整数采用插入法，按比例进行计算，结果保留小数点后 2 位。 3.评审依据：以参选人提供的参选文件及分项报价表计算得分。 |
| 2 | 商务评分 （27分） | 业绩 | **11** | 2020年1月1日至参选截止日（以合同签订时间为准）已完成的重庆市内社保卡发卡设备销售数量进行评分，分别列出销售数量清单，并分别依次从高到低进行排名，排名最高得11分，每下降一名扣减1分，汇总后得最终得分。 （提供销售清单须加盖参选人公章，并同时提供框架合同及订单复印件，并加盖参选人公章，销售数量以订单累计数量为准。自助式发卡设备、桌面式发卡设备须分别报送数量，并分别计算得分） |
| 交货期 | **6** | 满足比选文件的交货期不得分，在此基础上，每提前1天供货，得0.6分，最多得6分。 |
| 售后服务 | **10** | 厂商在重庆地区有售后服务点，最多得10分，其中没有售后服务点不得分，1个至5个售后服务点（不含）得3分，6个售后服务点至10个得6分，11个售后服务点以上得10分。（售后服务点须提供租赁合同和人员雇佣合同，并加盖公章。） |
| 3 | 技术评分 （23分） | 技术部分 | **23** | （1）参选文件一项不满足第五章“技术和商务要求”中技术部分要求，技术标为不合格，按否决参选处理； （2）参选文件技术部分全部满足得基本分6分； （3）有完整的售后服务方案、培训计划得0-6分；（需提供售后服务方案，方案包括但不限于设备日常使用、维护操作、安装、参数调优、上线运行培训、接口程序、质保期满后的维保费用等）。 （4）根据重庆市社会保障卡服务中心业务发展规划，可在现行设备基础上进行系统升级及优化，提供设备升级配套方案得6分。 （5）自收到本文件之日起，截止评标日，厂商需提供参选设备成功发行重庆市第三代社保卡案例证明并加盖公章，如无法提供证明，可提供设备至我行具备办理社保卡业务的营业网点进行测试使用，我行单家营业网点最多接受1台设备测试，测试结束后，如未中选将退回厂商，如中选，可由我行按中选价进行采购，提供证明或测试通过得5分。 |
| **合计** | | | | **100分** |

**特别告知:在中选后签订合同前，比选人有权要求对中选产品进行测试，针对比选文件基本参数条款进行演示校对，不能通过技术测试或与参选文件不符的(或演示结果)视为虚假承诺，并依法追究其法律责任，由此导致整批货物被拒收和索赔，以及其它相关损失一律由中选人负责。**

**三、无效参选条款**

参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效参选：

（一）参选人未按比选文件规定提交足额参选保证金的；

（二）参选人未通过资格性检查或参选文件未通过符合性检查的；

（三）参选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）参选的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动，上述参选人的参选均无效；

（五）同一品牌的硬件，制造商参与参选，再委托代理商参与参选的；

（六）参选文件不满足比选文件第七章参选文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）参选文件出现多个参选方案或参选报价的；

（八）参选报价超出最高限价的；

（九）参选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

（十）参选人的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及参选有效期不满足比选文件要求的。

（十一）评审时出现以下情况之一的，应予认定为无效参选处理：

1.参选人的报价均超出最高限价；

2.出现影响比选公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，比选任务取消的。

（十二）参选人如发生以下情况之一的，比选人有权取消其中选资格，并没收其参选保证金：

1.中选人在与采购人签订合同时另行加入不合理条件；

2.中选人不履行参选文件所作的承诺；

3.中选人有违法行为。

第六章 参选人须知

## 一、参选费用

参选人参与本比选项目时，一切与参选有关的费用均由参选人自理。

## 二、参选人

1．合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一章中规定的参选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2．参选人的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效参选。

## 三、比选文件

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是评选委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

1．本行对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

2．参选人对比选文件如有异议，应在参选截止时间前5个日历日前以书面形式告知本行。本行对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

3．参选人对比选文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可比选文件所有要求。逾期提出异议的，本行不予受理。

## 四、参选

参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）参选文件组成

参选文件参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第七章“参选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响参选人的参选文件响应程度得分。

（二）联合参选

本比选项目不接受联合参选。

（三）参选有效期

参选有效期为参选截止日期后90天内。

（四）参选保证金

1．参选人应在参选截止时间前，按比选文件第一章规定向比选人缴纳参选保证金。

2．参选保证金为参选的有效约束条件。

3．参选保证金币种应与参选报价币种相同。

4．比选人应当在确定中选结果后并签订合同后十个工作日无息退还参选保证金。

5．参选人有下列情形之一的，参选保证金将不予退还：

（1）参选人在参选有效期内撤回参选文件的；

（2）参选人在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

（4）中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经比选单位同意，将中选项目分包给他人的；

（5）中选人拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱比选程序的。

（五）参选文件的份数和签署

1．参选文件一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2．参选文件正本中，应由参选人加盖公章及骑缝章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖参选人公章。

3．若参选人对参选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4．电报、电话、传真形式的参选文件概不接受。

（六）参选报价

1．参选人应严格按照“参选文件格式”填写报价。

2．参选人的报价为一次性报价，即在参选有效期内参选价格固定不变。

3．本项目只接受一个参选报价，有选择的或有条件的参选将不予接受。

（七）修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1．开选一览表总价与参选报价明细表汇总数不一致的，以开选一览表为准；

2．参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4．单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5．对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评选委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人参选报价，参选人同意并签字确认后，调整后的参选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将作为无效参选处理。

（八）参选文件的递交

参选文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、参选人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖参选人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其参选将作为无效参选处理。

## 五、开标

开标由比选人集中采购委员会组织按照我行相关开标流程开标。

## 六、评选

见第五章内容。

## 七、定选

1．定选原则

比选人和评选委员会按照评选报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人，如中选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人和评选委员会可以确定依次其后的候选人为中选人，以此类推。

2．不承诺最低价格中选。

## 八、参选人对中选结果的质疑、投诉

1.参选人对采购文件有异议，参选人需在比选截止日期前以书面形式向比选人提出质疑。比选人在收到参选人书面质疑后三个工作日内，对质疑内容作出答复。

2.参选人对公示的中选结果有异议，参选人需在公示期内以书面形式向比选人提出质疑。本行在公示截止日期前负责书面答复。

3.参选人对比选人的答复不满意或者有异议，可向本行纪检监察部投诉。

采购质疑邮箱：[sx.jcb@ccqtgb.com](mailto:sx.jcb@ccqtgb.com)

采购投诉邮箱：sanxiayinhang@qq.com

## 九、签订合同

1．比选人应当自中选结果公布之日起三十日内，按照比选文件和中选人参选文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人参选文件作实质性修改，若比选合同与最终合同条款不一致，以最终签订的合同为准。

2．比选文件、中选人的参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3．合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4．签订合同后，若中选人无法按要求履约，比选人可以废除中选人资格，并可选择按照中选候选人顺位与第二候选人签订合同。

5.合同文本内容

编号：

第三代社保卡发卡设备购销合同

**甲方：重庆三峡银行股份有限公司**

地址：重庆市江北区江北城汇川门路99号东方国际广场

邮政编码：400010

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

**乙方：**

地址：

法定代表人：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

1. **本合同事宜**

甲乙双方经友好协商并达成一致，依据相关法律、法规的规定，就甲方向乙方订购社保卡发卡设备事宜订立本合同，以资信守：

甲方采购型号及规格等详见本合同，若本合同签订后因设备制造商（即原厂）的型号发生了正常迭代或部分配件正常升级等情况时，乙方应按等于或高于本合同各产品的性能配置的对应型号进行供货，但甲方无需另行支付费用。

本合同项下，甲方每次有订购需求时向乙方发出订单，乙方按照甲方该次订单对应的数量、规格型号及其他要求，提供货物、服务并收取费用，本合同项下甲方没有必须向乙方采购的义务，若甲方未发出任何采购订单，无需承担任何违约责任及支付任何费用。

1. **本合同产品及单价**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **产品型号及规格** | **含税单价（元）** | **税率** | **不含税单价（元）** |
|  |  |  | 13% |  |
|  |  |  | 13% |  |

不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计应相应调整，以开具发票的时间为准。本合同项下每一个设备、产品均包含3年原厂的免费质保，自甲方签署当次采购对应的最终验收表（具体详见附件2）之日起算。

1. **货物付款方式**

（一）履约保证金

乙方向甲方支付人民币5万元作为本合同履行保证金，中选结果公布后10日内乙方将履约保证金存储至甲方指定账户（户名：重庆三峡银行股份有限公司 账号：0101014040000043开户行：重庆三峡银行营业部 ）。甲方向乙方发出采购订单的3年免费质保期到期后，乙方在20日内向甲方申请退还履约保证金，甲方需在收到申请后60日内确认乙方有无违约行为，如无任何违约行为，甲方将履约保证金无息退还乙方。

（二）单批设备付款

1.订单对应的设备到达甲方指定现场，签收、完成初始化安装并测试通过，甲方确认原厂免费质保承诺符合质保要求（要求详见附件4）后且设备正常运行一个月，乙方向甲方提供合法足额的增值税专用发票（税率13%），甲方在收到乙方开具的全额有效的增值税专用发票后7个工作日内向乙方支付该订单对应合同总金额。

2.发票要求：乙方须严格按照合同内容开具**税率为13%的增值税专用发票**（若遇国家税率调整另议），否则甲方有权拒绝支付任何费用且不承担逾期付款违约责任。

5.乙方收款账户信息如下（含收取甲方退还保证金）：

户名：

账户：

开户行：

**若本合同乙方非原厂，甲方按照本合同约定向乙方支付费用后，即视为已向乙方及原厂履行完所有付款义务，乙方与原厂间产生的关于费用支付等争议与甲方无关，由乙方与原厂自行协商解决。若有任何人向甲方主张费用的，由乙方负责，给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿甲方。**

1. **单批货物收货方式和交货时间**

1.乙方将货物送到甲方指定的收货地点，由甲方指定收货联系人签字确认。

收货地点：详见订单

收货联系人：详见订单

收货联系电话：详见订单

2.交货时间：甲方订单发出后个日历日内。

1. **单批货物运输和包装**

1.乙方应根据货物特点和要求采取适当的包装，以使货物在正常装卸和搬运条件下能够安全抵达甲方指定的收货现场。

2.单批货物到本合同所指定的交货地点且经甲方验收前所发生的包装、运输、装卸、保险费用及货物毁损灭失风险由乙方负责。

1. **单批货物的交付与验收**

1.甲方在收到货物之日起5个工作日内（遇节假日顺延）进行到货签收（具体详见附件1）。如对到货签收结果有异议，则应在乙方交货后5个工作日内（遇节假日顺延）向乙方提出，乙方应按甲方要求更换符合本合同及订单标准的设备直至签收合格，由此产生的费用及对应的逾期交货违约责任由乙方承担。

2.到货签收合格后，由乙方工程师在【 】日内进行硬件设备安装、加电调试，并向甲方提供安装服务报告和货物明细签收单。

3.设备自加电调试，初始化安装并测试通过，一个月内运行正常，则视为验收合格，经甲方确认后，签署验收报告（具体详见附件2）。

1. **货物质量保证和售后服务**

1.乙方保证交付甲方的本合同项下的所有设备均符合原厂的相关技术规范。相关技术规范详见本合同附件（具体详见附件3）。因产品自身的质量、缺陷等问题对甲方造成经济损失或不符合本合同约定的交付标准的，甲方有权拒绝收货、不予支付任何费用并要求乙方进行赔偿，乙方应当承担相关赔偿责任。

2.本合同设备均提供原厂3年免费质保和7\*24小时响应服务，免费质保要求详见附件4。单批货物质保自当次采购货物最终验收合格之日起，免费质保期为3年。3年免费质保期到期后。双方另行协商后续维保服务，单台设备维保费每年不超过该产品中选价格单价金额的10%。

1. **保管风险**

甲方签收乙方货物前，设备的保管风险由乙方承担。在乙方将货物按本合同所定的交货地点交货由甲方验收合格后，货物的保管风险自动转移至甲方，乙方不再承担任何保管责任。

1. **违约责任**

9.1 如果乙方无法按时交货并安装（含交付的货物未通过甲方验收的情形），每延迟二个工作日，乙方须向甲方支付迟交货物总额的百分之五的违约金，甲方有权从履约保证金中扣除，不足部分继续向乙方追偿。乙方延迟交货十五个工作日或在本合同项下累计延迟交货超过【】个工作日以上，甲方有权终止合同，不予支付任何费用，由此造成的甲方损失由乙方承担。

9.2 如果乙方交付的产品不满足合同约定的技术要求或安装调试完毕未通过甲方验收，甲方有权通过发函方式单方面终止合同，不予支付任何费用，甲方已支付的费用乙方予以返还，并要求乙方支付该订单总额百分之二十的违约金。

9.3 如果乙方在质保期内未按合同附件要求提供服务（含乙方代理的原厂服务），每违反一条，乙方需向甲方支付合同总额百分之五的违约金。若乙方或原厂未按约履行质保义务，甲方有权自行或另行委托第三方维修，由此产生的费用甲方有权直接从未支付款项或履约保证金中扣除，不足部分继续向乙方追偿。

9.4 如果因甲方原因不能按时付款，在逾期一个月后，每延迟一个工作日，甲方须向乙方支付应付未付款部分的万分之五的违约金，违约金总额不超过应付款额的百分之五。在延迟三十个工作日以上，乙方有权终止合同，并有权收回已交付的设备。

9.5本合同项下乙方应支付的违约金、赔偿金等，甲方均有权在不另行通知乙方的前提下，从乙方的履约保证金、应支付给乙方的任意一笔款项中优先扣除，若有不足，乙方应另行筹措资金补足。

1. **不可抗力**

10.1本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、传染病等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的，发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

10.2发生不可抗力事件的一方不视为违约，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

1. **争议解决**

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过协商解决，协商不成，任何一方均可向重庆仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则申请仲裁，仲裁是一裁终局的。

1. **保密**

12.1乙方须对本合同项下的所有条款保密。

12.2乙方不得在合同允许范围外使用或披露甲方以及甲方客户信息、技术框架、系统架构、业务流程等核心信息。

12.3乙方应对本合同所述的客户信息、技术框架、系统架构、业务流程等核心信息采取保密措施，乙方未经甲方的书面同意，不得将本项目所涉及的客户信息、技术资料和秘密向与本项目无关的人员或第三方透露，也不能就有关合同内容的任何部分进行新闻的发布、公开的宣称、否认或承认。

12.4乙方知道违反本条规定将给甲方客户权利以及甲方造成难以弥补的损失，为此同意承担由此产生的经济上和法律上的责任和损失。

12.5乙方承认本合同中的技术资料和技术秘密为甲方所专有，将其对乙方进行披露并不意味着任何所有权、专利权的转让。

12.6在本合同项目通过验收后，乙方应归还甲方提供的所有技术资料或文件等，并承诺不保留任何复印件。

12.7乙方在下列情况下没有为任何信息保守秘密的义务，即当乙方已事先知道它无需为其保守秘密时；当该信息已为公众所知且不是由乙方未经授权而提供时；或者当乙方从某第三方合法地接受该信息且没有保密限制时。

12.8除非甲方特别声明，乙方对于保密信息的保密义务为无限期保密，直至甲方宣布解密或者保密信息实际上已经公开。

1. **通知与送达**

除双方另有约定，本合同项下的所有书面通知，按本合同首部载明的地址及联系方式进行，乙方地址、联系方式如有变动，应于10日内以书面形式通知甲方，甲方地址、联系方式如有变动，应采用公告、函件、网上银行、电话银行等方式通知乙方。否则，向本合同首部所载明的地址和联系方式发送有关文件，均视为送达。

发生纠纷的，本合同首部所载明的地址为司法送达地址，法院、仲裁机构等有权机关依照前述地址邮寄的传票、证据、通知、裁定、判决等诉讼（仲裁）文书及执行阶段法律文书资料，无论是否签收，均视为送达，当事人承担法律责任。

1. **反商业贿赂**

乙方不得对甲方或甲方任何员工有任何商业贿赂的行为，否则经查证属实后，乙方应对甲方赔付相当于合同总额50%的赔偿金。该条在法律允许的范围内，不受任何免责或限制责任的条款制约。

1. **附件**

本合同的附件如下，附件与合同正本具有同等法律效力，主合同与附件如有冲突，以主合同为准。

附件1：硬件设备签收表

附件2：最终验收表

附件3：技术规范

附件4：售后服务和支持

1. **其他事宜**

16.1本合同在甲乙双方加盖公章或合同章后生效，合作有效期为1年（即甲方向乙方发出采购订单的有效期），乙方提供服务的时间应直到甲方最后一个采购设备质保期到期。

16.2本合同双方在未取得对方事先书面同意的前提下，均不得将各自本合同项下的任何权利或义务转让给第三方。

16.3本合同之未尽事宜双方协商解决，对本合同及其附件的内容进行变更，必须经双方协商一致并签订补充协议。

16.4本合同一式肆份，甲、乙双方各贰份，具有同等法律效力。

16.5本合同传真件和复印件无效。

（以下无正文）

（本页无正文，为编号：《第三代社保卡发卡设备购销合同》签署页）

甲方：重庆三峡银行股份有限公司

**（签章）：**

乙方：xxxxx公司

**（签章）：**

**日期：**

**附件1 硬件设备签收表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设备签收表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | | | | 交付时间 | |  | |
| 序号 | | 设备名称 | | 序列号 | 单价 | 数量 | | 税率 | 总价 | 检验结果 | |
|  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 签收说明：我单位已收到货物，型号无误、数量齐全、加电测试通过，可进行签收。 | | | | | | | | | | | |
| 签收人：  年月日 | | | | | | | 复核人：  年月日 | | | | |

**附件2 最终验收表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终验收表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | | 验收时间 |  | | |
| 验收地点 | |  | | 项目经理 | | |  | | | |
| 硬件设备运行情况 | | 设备名称 | 序列号 | | | 数量 | 原厂服务  起止时间 | | 运行情况 | |
|  |  | | |  |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |
| 最终验收评审结论 | | （可另附验收情况报告） | | | | | | | | |
| 参验人员：  年月日 | | | | | 部门负责人：  年月日 | | | | | |

**附件3**

技术规范

一、采购项目内容及技术需求

（一）须具有自主研发社保卡自助终端产品和社保卡自助终端配套软件的能力，具有丰富的自助设备运维服务能力。

（二）技术需求

（1）桌面式发卡设备整体要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **性能参数** | **备注** |
| 1 | 满足对社会保障卡预制卡进行数据写入 |  |
| 2 | 满足对社会保障卡预制卡进行个性化打印 |  |
| 3 | 满足数据写入与卡面打印在一个流程完成 |  |
| 4 | 制作的卡片能通过社会保障卡系统应用检测 |  |
| 5 | 制作卡片，支持 1/2 格色带,一卷色带可打印300张单面卡片（YMCKO）或以上 |  |
| 6 | 打印速度单面彩色200卡/时，双面彩色140卡/时 |  |
| 7 | 带有进出卡盒或卡槽，部件易于装卸，方便操作，有自动进卡和手动进卡两种方式、进卡槽空槽检查 |  |
| 8 | 驱动程序为中文界面,支持目前市面所有操作系统 |  |
| 9 | 中选供应商或制造商应提供含质保期至少 3 年免费的技术升级服务，保障参选产品正常运行 |  |
| 10 | 打印分辨率:≥300DPI |  |
| 11 | 接受卡片厚度 0.25mm --1.27mm |  |
| 12 | 带中文液晶显示屏，三色灯显示，能提示操作状态 |  |
| 13 | 接口类型 USB2.0，USB Hub，支持外挂设备 |  |
| 14 | 进出卡盒/卡槽容量：进卡盒容量≥100张，出卡盒容量≥100张，进出卡槽容量1比1配比 |  |
| 15 | 高拍仪和签字版以及扫码键盘须由IC卡模块（支持社保卡、身份证读取）、驱动模块、摄像头模块、扫码模块等组成 |  |
| 16 | 签字版屏幕尺寸10英寸以上，手写笔支持并提供防盗绳，支持笔迹加密 |  |
| 17 | 整机全部为完全国内自主可控技术，信息安全可靠，符合国家信创产品要求，提供能用于国产系统的证明（提供平印模块与统信、麒麟操作系统的互认证书） |  |

（2）自助式发卡设备整体要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **模块名称** | **技术参数** |
| 1 | 工控机 | 1、CPU不低于I5 ；  2、内存不低于4G；  3、SSD硬盘：容量不低于120G；  4、串口：不少于12个RS-232；  5、不少于10个USB接口；  6、不少于2个10/100/1000M网络口；  7、支持VGA及HDMI,集成声卡、网卡；. 8、Windows7以上系统。 |
| 2 | 电容触摸显示器 | 1、显示器尺寸≥21.5寸，16：9；  2、分辨率≥1920(RGB)x1080(FHD）。 |
| 3 | 指纹仪 | 1、图象分辨率≥： 508DPI ；  2、算法拒真率 ≤0.00999％算法认假率 ≤0.00001％。 |
| 4 | 非接读卡器 | 1、符合 ISO14443 TypeA&B 的非接触 CPU 卡，S50，S70 卡；  2、二代证信息读取，二代证 UID 读取，卡读写距离不大于0~50mm，实际距离与卡片有关。  3、支持卡类型 符合 ISO7816 标准的 PSAM 卡 |
| 5 | 吸入式二代身份证阅读器 | 1、扫描分辨率 300\*300DPI，扫描速度 150dpi下170mm/s（彩色）；  2、支持二代居民身份证信息读取；  3、二代证电子信息识读时间≤1S。 |
| 6 | 条码扫描 | 1. 读标准的ID、PDF、2D和OCR字符体系； 2. 支持常用的PDF417二维条码，Datamatrix二维条码，QR Code，Code 49，Code 16K，Code one码制。 |
| 7 | 密码键盘 | 1、具有防水、防尘、防爆、防钻（入侵）、防拆、防泄漏、防监听、防置换等功能；  2、支持DES、Tripe DES算法和接口；  3、支持EPP配套软件。 |
| 8 | 双目摄像头 | 1. 扫描频率(V) 50HZ，有效像素≥ 1920\*1080； 2. 分辨率和帧率≥ 1920\*1080 at 20fps 。 |
| 9 | 凭条打印机 | 1、打印方式 行点热敏打印 行点数 576dots/line 可打印点数 576dots/line 同时激活点 96dots；  2、打印密度 85%、100%、115%、130%；  3、分辨率 203dpi ；  4、打印速度 150mm/s(max)；  5、打印宽度 72mm 纸宽 80±0.5 mm。 |
| 10 | 人体红外感应器 | 1.可感应客户在机器前面，客户离开后，通知应用进行退卡操作；  2.感应距离:10厘米-100厘米；  3.感应角度：10°-15°。 |
| 11 | 拍照模块 | 1、像素≥800W。 2、自动对焦。  3、拍摄镜头角度手动调节。 |
| 12 | 社保卡读写模块 | 1、符合《社会保障卡规范 第2部分：机电特性、逻辑接口与传输协议》LD/T32.2-2015和《社会保障卡读写终端规范》LD/T33-2015。  2、社保卡即时制卡软件（控件）3.0模块，支持二、三代社保卡的即时制卡 |
| 13 | 制卡模块 | 热升华打印技术，300DPI及以上打印分辨率，支持接触/非接IC、平面印刷、彩照 |
| 14 | 机柜 | 1、高宽深不大于 1900mm（高）\*845mm（宽）\*770mm（深）；  2、落地式机柜，外形美观，符合人机工程学；  3、整机采用优质钢材制造，结实耐用，防水、防锈、防腐、耐磨。 |
| 15 | UPS | 容量 1000VA/600W UPS 有负载，工控主机正常运行时，市电～220V 断电，UPS 维持工控主机正常工作， 不低于 20 分钟 |
| 注：  **1.即时制卡/补换卡功能：**支持社保卡的现场补换及零星新发卡、保号换卡、紧急补卡等业务，现场激活领取；实现接触/非接触智能卡读写、彩色打印等制卡功能。  **2.可扩展多功能自助服务：**卡激活、卡挂失、密码修改、销户、签约、账号查询、业务预约、缴费、业务申请等。  **3.身份证内照片处理功能：**为了便于群众现场制卡，自助设备需要提供使用身份证芯片内的照片进行制卡的功能。但由于身份证芯片内所存照片分辨率较低，因此在持卡人使用身份证内照片制卡时，需要自助设备带有自动处理照片的软件。该软件能够自动将身份证内读出的分辨率较低的照片进行优化，使其能够满足制卡要求。  4.社保业务功能：支持养老待遇资格认证业务，工伤待遇资格认证业务。 | | |

附件4

售后服务和支持

一、遵守《中华人民共和国产品质量法》和《消费者权益保护法》的相关规定，乙方应提供服务标准可高于以上规定，但不得降低。

二、为甲方提供质保前咨询服务。

三、对质保范围内设备进行定期维护保养外，在接到甲方设备故障的通知后应及时派人前往维护解决（主城区2小时到现场，如需更换故障设备零部件，须在48小时内完成）。

四、每一批次的采购产品自通过甲方验收之日起起算质保期，免费质保期为3年。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设备签收表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | | | | 交付时间 | |  | |
| 序号 | | 设备名称 | | 序列号 | 单价 | 数量 | | 税率 | 总价 | 检验结果 | |
|  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 签收说明：我单位已收到货物，型号无误、数量齐全、加电测试通过，可进行签收。 | | | | | | | | | | | |
| 签收人：  年月日 | | | | | | | 复核人：  年月日 | | | | |

**附件2 最终验收表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终验收表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | | 验收时间 |  | | |
| 验收地点 | |  | | 项目经理 | | |  | | | |
| 硬件设备运行情况 | | 设备名称 | 序列号 | | | 数量 | 原厂服务  起止时间 | | 运行情况 | |
|  |  | | |  |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |
| 最终验收评审结论 | | （可另附验收情况报告） | | | | | | | | |
| 参验人员：  年月日 | | | | | 部门负责人：  年月日 | | | | | |

**附件3**

技术规范

一、采购项目内容及技术需求

（一）须具有自主研发社保卡自助终端产品和社保卡自助终端配套软件的能力，具有丰富的自助设备运维服务能力。

（二）技术需求

（1）桌面式发卡设备整体要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **性能参数** | **备注** |
| 1 | 满足对社会保障卡预制卡进行数据写入 |  |
| 2 | 满足对社会保障卡预制卡进行个性化打印 |  |
| 3 | 满足数据写入与卡面打印在一个流程完成 |  |
| 4 | 制作的卡片能通过社会保障卡系统应用检测 |  |
| 5 | 制作卡片，支持 1/2 格色带,一卷色带可打印300张单面卡片（YMCKO）或以上 |  |
| 6 | 打印速度单面彩色200卡/时，双面彩色140卡/时 |  |
| 7 | 带有进出卡盒或卡槽，部件易于装卸，方便操作，有自动进卡和手动进卡两种方式、进卡槽空槽检查 |  |
| 8 | 驱动程序为中文界面,支持目前市面所有操作系统 |  |
| 9 | 中选供应商或制造商应提供含质保期至少 3 年免费的技术升级服务，保障参选产品正常运行 |  |
| 10 | 打印分辨率:≥300DPI |  |
| 11 | 接受卡片厚度 0.25mm --1.27mm |  |
| 12 | 带中文液晶显示屏，三色灯显示，能提示操作状态 |  |
| 13 | 接口类型 USB2.0，USB Hub，支持外挂设备 |  |
| 14 | 进出卡盒/卡槽容量：进卡盒容量≥100张，出卡盒容量≥100张，进出卡槽容量1比1配比 |  |
| 15 | 高拍仪和扫码键盘须由IC卡模块（支持社保卡、身份证读取）、驱动模块、摄像头模块、扫码模块等组成 |  |
| 16 | 签字版屏幕尺寸10英寸以上，手写笔支持并提供防盗绳，支持笔迹加密 |  |
| 17 | 整机全部为完全国内自主可控技术，信息安全可靠，符合国家信创产品要求，提供能用于国产系统的证明（提供平印模块与统信、麒麟操作系统的互认证书） |  |

（2）自助式发卡设备整体要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **模块名称** | **技术参数** |
| 1 | 工控机 | 1、CPU不低于I5 ；  2、内存不低于4G；  3、SSD硬盘：容量不低于120G；  4、串口：不少于12个RS-232；  5、不少于10个USB接口；  6、不少于2个10/100/1000M网络口；  7、支持VGA及HDMI,集成声卡、网卡；. 8、Windows7以上系统。 |
| 2 | 电容触摸显示器 | 1、显示器尺寸≥21.5寸，16：9；  2、分辨率≥1920(RGB)x1080(FHD）。 |
| 3 | 指纹仪 | 1、图象分辨率≥： 508DPI ；  2、算法拒真率 ≤0.00999％算法认假率 ≤0.00001％。 |
| 4 | 非接读卡器 | 1、符合 ISO14443 TypeA&B 的非接触 CPU 卡，S50，S70 卡；  2、二代证信息读取，二代证 UID 读取，卡读写距离不大于0~50mm，实际距离与卡片有关。  3、支持卡类型 符合 ISO7816 标准的 PSAM 卡 |
| 5 | 吸入式二代身份证阅读器 | 1、扫描分辨率 300\*300DPI，扫描速度 150dpi下170mm/s（彩色）；  2、支持二代居民身份证信息读取；  3、二代证电子信息识读时间≤1S。 |
| 6 | 条码扫描 | 1. 读标准的ID、PDF、2D和OCR字符体系； 2. 支持常用的PDF417二维条码，Datamatrix二维条码，QR Code，Code 49，Code 16K，Code one码制。 |
| 7 | 密码键盘 | 1、具有防水、防尘、防爆、防钻（入侵）、防拆、防泄漏、防监听、防置换等功能；  2、支持DES、Tripe DES算法和接口；  3、支持EPP配套软件。 |
| 8 | 双目摄像头 | 1. 扫描频率(V) 50HZ，有效像素≥ 1920\*1080； 2. 分辨率和帧率≥ 1920\*1080 at 20fps 。 |
| 9 | 凭条打印机 | 1、打印方式 行点热敏打印 行点数 576dots/line 可打印点数 576dots/line 同时激活点 96dots；  2、打印密度 85%、100%、115%、130%；  3、分辨率 203dpi ；  4、打印速度 150mm/s(max)；  5、打印宽度 72mm 纸宽 80±0.5 mm。 |
| 10 | 人体红外感应器 | 1.可感应客户在机器前面，客户离开后，通知应用进行退卡操作；  2.感应距离:10厘米-100厘米；  3.感应角度：10°-15°。 |
| 11 | 拍照模块 | 1、像素≥800W。 2、自动对焦。  3、拍摄镜头角度手动调节。 |
| 12 | 社保卡读写模块 | 1、符合《社会保障卡规范 第2部分：机电特性、逻辑接口与传输协议》LD/T32.2-2015和《社会保障卡读写终端规范》LD/T33-2015。  2、社保卡即时制卡软件（控件）3.0模块，支持二、三代社保卡的即时制卡 |
| 13 | 制卡模块 | 热升华打印技术，300DPI及以上打印分辨率，支持接触/非接IC、平面印刷、彩照 |
| 14 | 机柜 | 1、高宽深不大于 1900mm（高）\*845mm（宽）\*770mm（深）；  2、落地式机柜，外形美观，符合人机工程学；  3、整机采用优质钢材制造，结实耐用，防水、防锈、防腐、耐磨。 |
| 15 | UPS | 容量 1000VA/600W UPS 有负载，工控主机正常运行时，市电～220V 断电，UPS 维持工控主机正常工作， 不低于 20 分钟 |
| 注：  **1.即时制卡/补换卡功能：**支持社保卡的现场补换及零星新发卡、保号换卡、紧急补卡等业务，现场激活领取；实现接触/非接触智能卡读写、彩色打印等制卡功能。  **2.可扩展多功能自助服务：**卡激活、卡挂失、密码修改、销户、签约、账号查询、业务预约、缴费、业务申请等。  **3.身份证内照片处理功能：**为了便于群众现场制卡，自助设备需要提供使用身份证芯片内的照片进行制卡的功能。但由于身份证芯片内所存照片分辨率较低，因此在持卡人使用身份证内照片制卡时，需要自助设备带有自动处理照片的软件。该软件能够自动将身份证内读出的分辨率较低的照片进行优化，使其能够满足制卡要求。  **4.社保业务功能：**支持养老待遇资格认证业务，工伤待遇资格认证业务。 | | |

附件4

售后服务和支持

一、遵守《中华人民共和国产品质量法》和《消费者权益保护法》的相关规定，乙方应提供服务标准可高于以上规定，但不得降低。

二、为甲方提供质保前咨询服务。

三、对质保范围内设备进行定期维护保养外，在接到甲方设备故障的通知后应及时派人前往维护解决（主城区2小时到现场，如需更换故障设备零部件，须在48小时内完成）。

四、每一批次的采购产品自通过甲方验收之日起起算质保期，免费质保期为3年。

## 十、终止比选

1．因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次比选自动终止，双方互不承担责任，比选人无息退还参选保证金。

2．签订合同之前，比选人发现中选候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，比选人可废除中选人或中选候选人资格。

**注：1.参选文件一式二份，纸质版正本1份，纸质版副本1份，电子参选文件数量2份；（电子参选文件采用光盘形式，光盘表面应粘贴光盘贴并加盖参选人单位公章放入参选文件大袋中递交，光盘表面粘贴光盘贴及盖章与否不作为否决参选条件）；**

1. **电子参选文件仅作存档使用，不作为评审依据；电子参选文件与纸质版参选文件应当一致，当电子参选文件与纸质版参选文件不一致时，以纸质版参选文件为准。**

# 

第七章 参选文件格式

重庆三峡银行

第三代社保卡发卡设备采购项目

**参 选 文 件**

**参选人： 　　　　 　　 （盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）**

**年月日**

**目录**

1. 参选函
2. 参选人基本情况介绍，资质证明等
3. 法定代表人身份证明及授权委托书
4. 报价一览表
5. 配件报价明细表
6. 书面声明
7. 参选人业绩证明文件复印件
8. 项目实施方案
9. 售后服务方案
10. 技术条款偏离度
11. 商务条款偏离度
12. 参选保证金商务条款偏离度
13. 社保卡发卡设备设备现场测试承诺函
14. 发卡复测承诺函

## 参选函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的参选。

1.愿意按照比选文件中的一切要求，桌面式发卡设备以人民币小写：，人民币大写：；自助式发卡设备以人民币小写：，人民币大写：的参选报价承担和完成本项目。

2.我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本一份。

3.如果我方参选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4.我方愿意提供比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5.我方理解最低价格不是中选的唯一条件。

6.参选有效期：为参选截止日期后90天内。

参选人（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：

年 月 日

## 参选人基本情况介绍，资质证明等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参选人名称 |  | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | 电话 |  | | |
| 传真 |  | | | 网址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | | |  | |
| 账号 |  | | 技工 | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | |

注：附营业执照（副本）、组织机构代码证复印件、资质证明复印件等。

## 法定代表人身份证明及授权委托书

**法定代表人身份证明书**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（法定代表人姓名）在 （参选人名称）任（职务名称） 职务，是（参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

（参选人公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人名称）是（参选人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：参选人法定代表人：

（签字或盖章）（签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年 月 日

## 报价一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参选人全称 |  | | |
| 交货期 |  | 交货地点 |  |
| 项目名称 | 报价金额（小写） | 报价金额大写 | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| 维护期 | 本次报价包含3年维护期，从设备到货加电测试，并稳定运行一个月后验收通过之日起3年，比选人不再另行支付该维护期内维保费 | | |
| 维护期后的维保费率 |  | | |
| 开具发票类型 | 税率为\_\_13\_\_%的增值税专用发票 | | |
| 备注： | | | |

注：若含有多种税率，请注明各自金额比重，否则统一按低税率核算价格得分。若遇国家税率调整，则保持不含税价不变，重新计算含税价格。

参选人：法人授权代表：

（公章）（签章）

年 月 日

有关说明：

报价一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

## 配件报价明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | |
| 配件名称 | | 描述 | 金额（元） |
|  | |  |  |
| …… | |  |  |
| **备注** |  | | |

参选人：（公章）

法定代表人或委托代理人签字

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1.参选人根据自身情况，并结合实际市场价格进行报价；

2.内容可以根据项目实际情况进行增减；

3.位置不够可以另行附页。

## 书面声明

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的参选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年 月 日

## 参选人业绩证明文件复印件

## 项目实施方案

（实施方案包括履行合同的时间计划、提交资料、人员安排等）

## 售后服务和培训方案

## 技术条款偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件技术条款 | 参选文件对应技术条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 商务条款偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件商务条款 | 参选文件对应商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 参选保证金

注：附参选保证金交款凭据复印件

## 社保卡发卡设备设备现场测试承诺函

公司名称：

社保卡桌面式发卡设备型号：

社保卡自助发卡设备型号：

测试地点：

测试地点属于重庆市县级以上社保机构或具备重庆市社保卡制卡条件的银行网点

测试时间： 年 月 日 时 分（测试时间需要精确到分，便于监控查证）

测试步骤：

步骤一：读取二代身份证

步骤二：人脸识别，身份核验

步骤三：选择照片

步骤四：进行网上财政专户缴费

步骤五：制作社保卡

步骤六：查询社保卡状态

步骤七：修改社保卡密码

我司郑重承诺，我司使用型号的社保卡发卡设备已经通过了顺利完成以上各步骤，并且成功为姓名为：；身份证号为：的持卡人发出了社保卡，社保卡卡号为：。我司对该测试结果的真实性、有效性负全部责任。如有虚假则自愿扣除此次，同时也无条件同意包括但不限于比选人对我司撤销参选资格的一切处罚措施。

参选人公司名称：（公章）

参选代理人（签字）

年 月 日

## 发卡复测承诺函

比选人：

我司郑重承诺，如我司有幸成为比选供应商，则比选后5日内提供设备到采购人指定的银行网点进行发卡复测，并保证在2日内通过复测。

注：以上所述的复测内容严格按照《现场发卡测试承诺函》内容进行。

若我司无法在以上规定时间内完成相应要求，则我司自愿被采购方没收此次参选保证金。同时无条件同意包括但不限于比选人对我司撤销参选资格的一切处罚措施。

参选人公司名称：（公章）

参选代理人（签字）

年 月 日

关于重庆三峡银行

社保卡发卡设备采购项目

退还保证金申请书

重庆三峡银行股份有限公司：

我司参加贵单位项目比选，缴纳保证金元整，请在定选结束后，将保证金退还到以下账户：

单位名称：

开户行：

账号：

附件：银行划款凭证（加盖公章）

参选单位全称（加盖公章）

备注：参选时单独递交，方便比选人退还参选保证金。